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AUTORITATEA CONTRACTANTĂ: 
Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi” Iași, Adresa: IAȘI, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 41, Telefon: 0332402577, Email: secretariat.adamachi@gmail.com Web: colegiuladamachi.ro

OBIECTUL ACHIZIŢIEI 

Achiziţionarea, de către REPARAȚII PARDOSEALĂ BLOC ALIMENTAR la Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară ”Vasile Adamachi”Iași, autoritate contractantă, a unor lucrari: “Cod CPV: 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2) la Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi” Iași, ce vor fi efectuate la adresa beneficiarului, în Iaşi, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 41.

1. OBIECTUL ȘI SCOPUL LUCRĂRII
Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile tehnice de execuție, cerințele minime de calitate, verificările și modul de măsurare pentru reabilitarea pardoselii unei zone de bucătărie cu suprafața de aproximativ 130 m². Soluția propusă constă în păstrarea gresiei existente care este stabilă și bine aderentă, repararea zonelor degradate, pregătirea suportului și montarea unui covor PVC omogen, calitatea I, lipit continuu.
Covorul PVC se va ridica pe pereții perimetrali la o înălțime de aproximativ 15 cm, cu racord sanitar curbat și rosturi sudate la cald, astfel încât pardoseala să poată fi curățată și igienizată corespunzător. Sunt incluse și demolări locale de elemente din beton, în volum estimat de 2,00 m³.

2. CONDIȚII PREALABILE ȘI LIMITĂRI DE EXECUȚIE
•  Executantul verifică la fața locului suprafața, perimetrul, numărul sifoanelor, pozițiile pragurilor și echipamentelor, cotele finite și direcțiile de scurgere a apei; întocmește releveu și proces-verbal de constatare înainte de începerea lucrărilor.
•  Gresia existentă se păstrează numai unde plăcile sunt fixe, fără sunet a gol, tasări, fisuri active, desprinderi sau infiltrații; zonele necorespunzătoare se decopertează și se repară local.
•  Demolarea celor 2,00 m³ de beton este permisă numai pentru elemente nestructurale sau pentru elemente a căror desființare este aprobată în prealabil prin documentația tehnică aplicabilă. Nu se afectează stâlpi, grinzi, planșee, fundații ori instalații ascunse fără verificare și aprobare de specialitate.
•  Bucătăria se eliberează ori se izolează din punct de vedere igienico-sanitar; alimentele și suprafețele de preparare nu vor fi expuse la praf, vapori sau materiale de șantier. Se stabilesc accesul, protecțiile și condițiile de repunere în exploatare.

3. REGLEMENTĂRI ȘI CERINȚE GENERALE
Execuția se va realiza cu respectarea legislației și reglementărilor tehnice aplicabile în vigoare, a instrucțiunilor producătorilor și, după caz, a documentației tehnice aprobate. Referințe relevante: Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții; Regulamentul (CE) nr. 852/2004, anexa II, cap. II, pentru igiena spațiilor de preparare a alimentelor; EN ISO 10581 pentru covor PVC omogen; EN ISO 10874 pentru clasele de utilizare; EN 16165 pentru determinarea rezistenței la alunecare; EN 13553 pentru sisteme PVC destinate zonelor umede speciale, dacă este aplicabil.
Toate produsele vor fi noi, compatibile între ele și destinate utilizării declarate. Executantul va prezenta fișe tehnice, instrucțiuni de montaj, documente de performanță/conformitate aplicabile și confirmarea compatibilității sistemului: suport ceramic existent – amorsă – masă de regularizare – adeziv – covor PVC.
4. DESCRIEREA LUCRĂRILOR ȘI TEHNOLOGIA DE EXECUȚIE
4.1 Organizare, protecții și demolare beton – 2,00 m³
•  Delimitarea și semnalizarea zonei; identificarea și protejarea traseelor de apă, canalizare, gaze, energie electrică și a utilajelor de bucătărie; protejarea pereților și elementelor rămase în funcțiune.
•  Tăierea controlată a conturului, unde este necesar, apoi demolarea locală mecanizată/manuală a elementelor din beton; se vor evita șocurile asupra pardoselii, pereților și structurii păstrate.
•  Colectarea, încărcarea și evacuarea materialelor rezultate; transport la operator autorizat, cu documente de predare conform cerințelor legale. Remedierea suportului afectat de demolare se include în lucrările de reparație.
4.2 Demontare locală gresie degradată și reparații rapide
•  Identificarea prin inspecție vizuală și verificare prin ciocănire a tuturor plăcilor desprinse, fisurate, neaderente sau afectate de infiltrații. Decopertarea se limitează la zonele degradate și se execută fără destabilizarea suprafețelor adiacente.
•  Îndepărtarea mortarului/adezivului fără aderență; curățarea și desprăfuirea până la suport sănătos. Defectele locale se repară cu mortar cu priză rapidă, compatibil cu suportul și cu masa de egalizare ulterioară, în grosimile admise de producător.
•  Suprafețele reparate trebuie să fie stabile, fără praguri, goluri, muchii proeminente ori contracții care se pot teleimprima în covorul PVC. Respectarea timpilor de întărire și de acoperire este obligatorie.
4.3 Pregătirea generală a pardoselii ceramice – cca 130 m²
•  Curățare mecanică, degresare temeinică a gresiei (inclusiv uleiuri și grăsimi alimentare), îndepărtarea depunerilor, abraziune/șlefuire dacă o cere sistemul ales, spălare și uscare completă.
•  Curățarea și umplerea rosturilor adânci dintre plăci, tratarea diferențelor de nivel și a fisurilor inactive cu materiale compatibile, pentru a preveni imprimarea rosturilor pe finisaj.
•  Verificarea umidității suportului conform metodei și limitelor impuse de producătorii sistemului. În caz de umezeală ascensională, infiltrații sau sifoane defecte, se remediază cauza înainte de continuarea lucrării.
4.4 Amorsă de aderență tip „contact beton” – cca 130 m²
Pe întreaga suprafață de gresie pregătită se aplică o amorsă de aderență pentru suport ceramic neabsorbant, de tip contact cu agregate fine/cuarț ori sistem echivalent. Denumirea comercială „beton contact” nu este suficientă pentru acceptare: produsul trebuie să fie explicit aprobat de producător pentru aplicare peste plăci ceramice și sub masa de nivelare aleasă. Se respectă consumul, uscarea, intervalul de reacoperire și condițiile de aplicare din fișa tehnică.
4.5 Regularizare cu șapă / masă de nivelare și păstrarea pantelor
Pe toată suprafața de circa 130 m² se execută un strat continuu de regularizare, cu grosime stabilită după măsurarea suportului și în limitele fișei tehnice. Înainte de aplicare se stabilesc cu laserul cotele de referință și pantele existente spre sifoane; pantele funcționale vor fi păstrate sau corectate local, fără crearea unor zone de băltire.
Pentru zonele în pantă se utilizează șapă de nivelare cu curgere controlată sau mortar tixotropic, declarat de producător apt pentru realizarea/păstrarea pantelor. Dacă se folosește șapă autonivelantă, aceasta este acceptată numai în condițiile în care producătorul confirmă expres posibilitatea de utilizare pe suprafețe înclinate și tehnologia aferentă. Este interzisă reducerea arbitrară a cantității de apă pentru „îngroșarea” unei autonivelante obișnuite. Se respectă dozarea, amestecarea, grosimea, temperatura, uscarea și pregătirea pentru lipire din fișa produsului.
După întărire se verifică planeitatea locală, netezimea și păstrarea scurgerilor; suprafața se finisează/șlefuiește fin și se aspiră. Nu se montează PVC pe strat umed, friabil, prăfos ori insuficient întărit.
4.6 Furnizare și montare covor PVC omogen, calitatea I
•  Covor PVC omogen, la rolă, nou, sortiment de calitatea I, grosime nominală de minimum 2,0 mm; adecvat traficului intens și deplasării echipamentelor specifice unei bucătării; clasa de utilizare orientativă 34/43 sau echivalent justificat prin documentele de produs.
•  Produs cu suprafață igienică, neabsorbantă, lavabilă, compatibilă cu detergenții și dezinfectanții utilizați. Rezistența la alunecare se dovedește prin fișa tehnică/raport de încercare conform EN 16165; pentru zone ude și cu grăsimi se va selecta performanța specifică riscului, orientativ R11–R12, stabilită înainte de achiziție de beneficiar/proiectant pe baza utilizării reale.
•  În cazul în care sortimentul PVC strict omogen propus nu îndeplinește performanța antiderapantă necesară bucătăriei, acesta nu se acceptă doar pe criteriul omogenității. Orice alternativă de tip PVC de siguranță se aprobă în scris de beneficiar și, după caz, de proiectant.
•  Rolele se aclimatizează, se croiesc și se lipesc pe toată suprafața cu adeziv compatibil, recomandat de producător pentru spații expuse curățării umede, traficului și temperaturilor locale. Se interzic pliurile, cutele, bășicile, golurile de lipire și rosturile deschise.
•  Toate îmbinările dintre fâșii, inclusiv cele verticale, se sudează la cald cu șnur compatibil, conform procedeului producătorului; cordoanele se finisează continuu, fără întreruperi sau pori.
4.7 Racord sanitar pe perete – înălțime cca 15 cm
Covorul PVC se continuă din pardoseală pe pereți la o înălțime finită de aproximativ 150 mm, fără întrerupere la unghiul pardoseală–perete. La bază se montează profil formator curbat (scafă sanitară), iar la partea superioară profil de terminare compatibil sau soluție de etanșare recomandată de sistem. Colțurile interioare/exterioare se execută atent, cu îmbinări sudate, fără tăieturi neetanșate ori acumulări de murdărie.
La sifoane, străpungeri, praguri și racorduri cu alte finisaje se folosesc soluții etanșe și profile compatibile, cu verificarea cotei capacelor și a accesului la curățare. Rosturile constructive/de dilatație existente nu vor fi blocate rigid; se vor trata prin detalii aprobate.

5. CONDIȚII DE CALITATE ȘI VERIFICĂRI
•  Recepția suportului: verificarea aderenței gresiei păstrate, a reparațiilor, uscării, lipsei impurităților și a planeității compatibile cu covorul PVC; se consemnează acceptarea suportului înainte de acoperire.
•  Recepția stratului de regularizare: grosime conform produsului, lipsa segregărilor/fisurilor și a prafului; verificarea pantelor spre punctele de evacuare și lipsa zonelor cu băltire prin inspecție și probă controlată, după caz.
•  Recepția covorului PVC: continuitate, aspect uniform, aderență pe întreaga suprafață, fără umflături sau deschideri la rosturi; cusături sudate la cald și profil sanitar continuu, inclusiv la colțuri.
•  Recepția racordurilor: etanșeitatea la sifoane și străpungeri, corectitudinea ridicării pe perete de cca 15 cm, detaliul terminal superior, închiderea corectă a pragurilor și funcționarea scurgerilor.
•  Recepția materialelor: identificare produs, grosime, calitate, clasă de utilizare, declarații de performanță/conformitate și rezistență la alunecare potrivit utilizării; eventualele cerințe de reacție la foc se verifică în raport cu documentația spațiului.

6. SSM, IGIENĂ, MEDIU ȘI EXPLOATARE
Pe durata lucrărilor se aplică măsurile SSM și PSI specifice demolărilor interioare, utilizării sculelor electrice, lucrului cu adezivi/amorse și manipulării materialelor. Se limitează praful prin aspirare profesională și delimitarea zonei. Molozul și ambalajele se colectează separat și se predau prin circuit legal; nu se evacuează resturi de mortar, adeziv sau emulsii în canalizare.
Repunerea în funcțiune a bucătăriei se face numai după expirarea timpilor de întărire și punere în exploatare precizați de producători și după curățarea finală. Executantul transmite instrucțiunile de curățare și întreținere a covorului, inclusiv produsele admise și limitările privind șocurile termice, uleiurile sau substanțele chimice.

7. DOCUMENTE DE PREDARE / RECEPȚIE
Executantul va preda cel puțin: proces-verbal de constatare și măsurători inițiale; aprobarea produselor și a soluției de stratificație; fișele tehnice și documentele de conformitate ale materialelor; procese-verbale pentru lucrările ce devin ascunse (suport pregătit, reparații, strat de regularizare), după caz; situația cantităților real executate; procese-verbale de verificare a finisajului, pantelor și racordurilor; documente de gestionare a deșeurilor; instrucțiuni de întreținere și documentele de garanție.

8. MĂSURAREA ȘI DECONTAREA LUCRĂRILOR
Demolarea betonului se măsoară în m³ de volum geometric în operă, determinat înaintea demolării. Decopertarea gresiei, reparațiile și straturile aplicate la pardoseală se măsoară în m² efectiv executați. Ridicarea PVC și profilurile se măsoară în metri liniari pe traseul real, la înălțimea stabilită, iar sudurile se măsoară pe lungimea executată dacă sunt prevăzute ca articol distinct. Consumurile tehnologice, pierderile la debitare și transportul materialelor sunt incluse în prețurile articolelor, dacă devizul nu prevede separat.


Antemasuratoare estimativa:

REPARAȚII PARDOSEALĂ BLOC ALIMENTAR la Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară ”Vasile Adamachi”Iași

Bază de calcul: 130 m² suprafață orizontală; 2,00 m³ beton de demolat. Valorile marcate „estimativ” se confirmă prin releveu și proces-verbal de constatare. Nu includ prețuri.

	Nr.
	Denumirea lucrării
	U.M.
	Cantitate
	Observații / măsurare

	1
	Organizare, protejare și delimitare spațiu de lucru
	lot
	1,00
	Include protecția utilajelor și instalațiilor

	2
	Demolare controlată elemente de beton nestructurale / aprobate pentru demolare
	m³
	2,00
	Volum geometric în operă

	3
	Colectare, încărcare, evacuare și predare deșeuri din demolări și decopertări
	lot
	1,00
	Include documente de predare

	4
	Desfacere locală plăci gresie degradate și îndepărtare strat neaderent
	m²
	20,00*
	Provizoriu; se măsoară efectiv

	5
	Reparații locale cu mortar cu priză rapidă, inclusiv zone afectate după demolare
	m²
	20,00*
	Provizoriu; grosime după constatare

	6
	Curățare mecanică, degresare, pregătire și aspirare gresie existentă
	m²
	130,00
	Întreaga pardoseală

	7
	Curățare și regularizare rosturi gresie / defecte superficiale
	m²
	130,00
	Pe suprafața pregătită

	8
	Aplicare amorsă de aderență tip contact beton compatibilă cu suport ceramic
	m²
	130,00
	Conform sistemului aprobat

	9
	Executare strat de regularizare cu șapă / mortar compatibil cu pantele
	m²
	130,00
	Grosime și consum după releveu

	10
	Finisare prin șlefuire fină și aspirare strat de regularizare
	m²
	130,00
	Înaintea lipirii PVC

	11
	Furnizare și montaj covor PVC omogen calitatea I, lipit integral pe pardoseală
	m²
	130,00
	Suprafață orizontală finită

	12
	Ridicare covor PVC pe perete la h ≈ 15 cm, inclusiv lipire și formare colțuri
	ml
	46,00*
	Perimetru orientativ, de verificat

	13
	Montare profil sanitar curbat (formator de scafă) la baza pereților
	ml
	46,00*
	Pe traseul efectiv al racordului

	14
	Montare profil terminal superior / închidere etanșă a plintei PVC
	ml
	46,00*
	Pe traseul efectiv al racordului

	15
	Sudare la cald a îmbinărilor covorului PVC, inclusiv colțuri
	ml
	60,00*
	Estimare; potrivit planului de debitare

	16
	Etanșare racorduri sifoane, praguri și străpungeri
	lot
	1,00
	Număr și detalii conform releveului

	17
	Curățenie finală, verificări funcționale și predarea pardoselii
	m²
	130,00
	După întărirea completă a sistemului


Note privind cantitățile și aprovizionarea:
Suprafața de gresie degradată și reparată (20 m²) este estimativă și va fi stabilită după verificarea integrală a suportului.

















Întocmit,
Responsabil achizitii
Administrator patrimoniu
ing. HARHĂTĂ Ionuț-Cristian



Pagină 2 din 2

image1.png




